- ### Entendendo a Plataforma

  - Framework WALK
  - POSXML
  - WALK Compiler
  - WALK Server

- ### Framework WALK

  - Instalação
  - Aplicação Inicial
  - Gerando Licenças

- ### POSXML

  - POSXML introdução
  - A estrutura do POSXML
  - Variáveis e Memória
  - Sistema de Arquivos
  - Configuração
  - Lista de Comandos

- ### WALK Compiler

  - WALK Compiler introdução
  - Utilizando o WALK Compiler
  - Aprendendo a Programar

- ### WALK Server

  - WALK Server integração
  - Instalação
  - Configuração
  - Testes

- ### Integração

  - Integração introdução
  - Resumo da rede
  - Aplicação POSXML
  - Configurações
  - Carregando o aplicativo
  - Entendendo a comunicação

- ### Tutoriais

  - Configuração do terminal
  - Formato do pacote de dados
  - Resoluções de tela e impressão
  - Velocidade dos terminais
  - Configuração do teclado no Framework WALK
  - Interface gráfica para terminais Verix
  - Instalando o Framework a partir de outro terminal

- ### Instalando o chip GPRS

  - Terminais Nurit 8000
  - Terminais Ingenico i5100

- ### Ajuda

  - Perguntas Frequentes
  - Fornecedores de equipamentos e acessórios

# Utilizando adaptadores USB

Este guia o conduzirá através do processo de utilização de adaptadores USB

Este guia o conduzirá através do processo de utilização de adaptadores USB. Note que a Plano Bê não fornece nenhum tipo de equipamento ou adaptador, este devem ser solicitados junto ao seu fornecedor.

## Cabo para terminais SAGEM

Para carregar arquivos em um terminal SAGEM EFT930, é necessário um cabo USB-USB/mini, semelhante ao cabo exibido abaixo:

## Cabos para terminais IWL220

Para carregar o Framework WALK em terminais IWL220 é necessário o seguinte cabo USB:

E para carregar a aplicação inicial é necessário o seguinte cabo:

Além do cabo, é necessário o driver de instalação do terminal, que pode ser baixado aqui.

#### Iniciando a instalação

Em posse do cabo USB-USB/mini, conecte-o em uma porta USB livre no computador e na entrada PRETA (master) do terminal, que deve estar ligado. A seguinte tela deverá ser exibida:

Selecione a terceira opção (Não, não agora) e clique no botão Avançar. A seguinte tela deverá ser exibida:

Selecione a segunda opção (Instalar de uma lista ou local específico) e clique no botão Avançar. A seguinte tela deverá ser exibida:

Marque a opção Incluir este local na pesquisa, clique no botão Procurar, localize o driver do terminal (baixado anteriormente), e clique no botão Avançar, finalizando a instalação:

#### Configuração

Com o terminal instalado, é necessário configura-lo para utilizar a porta de comunicação COM1. Siga então o seguinte procedimento:

1. Clique no botão Iniciar

2. Clique então no Painel de controle

3. No Painel de controle, clique duas vezes sobre o ícone Sistema

4. Na tela de Propriedades do sistema, selecione a aba Hardware

5. Na aba Hardware, clique no botão Gerenciador de dispositivos

6. Localize então o item Portas (COM & LPT), onde será possível observar o item SAGEM MONOTEL USB Telium, conforme a imagem abaixo:

Para que o terminal utilize a porta COM1, é necessário primeiramente desativar a Porta de comunicação (COM1), caso ela exista. Para tal, clique com o botão direito do mouse sobre o item mencionado, e selecione a opção Desativar, conforme a imagem abaixo:

Após desativar a Porta de comunicação (COM1), deverá ser possível observar um X vermelho, indicando que o item em questão está desativado, conforme a imagem abaixo:

Com a Porta de comunicação (COM1) desativada, clique com o botão direito do mouse sobre o item SAGEM MONOTEL USB Telium, e selecione a opção Propriedades, conforme a imagem abaixo:

Na tela de Propriedades de SAGEM MONOTEL USB Telium, selecione a aba Configurações de porta, e em seguida clique no botão Avançado. A seguinte tela deverá ser exibida:

Na tela de Configurações avançadas, selecione a porta COM1 (em Número da porta COM) e clique no botão OK. Na tela anterior (Gerenciador de dispositivos), clique no menu Ação, e em seguida clique em Verificar se há alterações de hardware. O resultado então deverá ser semelhante a imagem abaixo:

| Agora o item SAGEM MONOTEL USB Telium está na porta COM1

## Adaptador para terminais VeriFone Verix 670

Para carregar arquivos em um terminal VeriFone Verix 670, é necessário um adaptador que disponibiliza uma entrada RJ45, possibilitando a utilização do cabo de carga.

A imagem abaixo ilustra um adaptador juntamente com um cabo de carga:

## Adaptador para computadores sem porta serial

Para computadores sem uma porta serial, é necessário utilizar um adaptador USB-Serial, de forma que este adicione uma porta serial (COM) no seu computador.

Os adaptadores USB-Serial homologados pela Plano Bê para funcionar com nosso software são produzidos pela BAFO e pela Belkin. Ambos utilizam o chipset Prolific PL-2303. Outros adaptadores que afirmam utilizar este chipset são produzidos pela Elecom, ATEN e I-O Data.

#### Exemplo de adaptador USB-Serial (BAFO)

#### Instalação

Estes adaptadores são conectados em uma porta USB do computador e disponibilizam uma interface DB9 (9 pinos) RS-232 serial, onde é possível conectar o cabo de carga do terminal (não necessita outros adaptadores).

Conecte o adaptador, e ao abrir a janela de instalação, procure pelo driver no CD fornecido pelo fabricante do adaptador.

Note que para efetuar a comunicação com o terminal, o adaptador deve utilizar a porta COM1, conforme pode ser observado na imagem abaixo:

#### Mais informações

Existem vários adaptadores USB-Serial disponíveis no mercado, e todos devem funcionar se os drivers corretos para o seu Sistema Operacional forem instalados. Sinta-se a vontade em utilizar o adaptador que você quiser, porém somente os produzidos pela BAFO e pela Belkin são homologados pela Plano Bê.