- ### Entendendo a Plataforma

  - Framework WALK
  - POSXML
  - WALK Compiler
  - WALK Server

- ### Framework WALK

  - Instalação
  - Aplicação Inicial
  - Gerando Licenças

- ### POSXML

  - POSXML introdução
  - A estrutura do POSXML
  - Variáveis e Memória
  - Sistema de Arquivos
  - Configuração
  - Lista de Comandos

- ### WALK Compiler

  - WALK Compiler introdução
  - Utilizando o WALK Compiler
  - Aprendendo a Programar

- ### WALK Server

  - WALK Server integração
  - Instalação
  - Configuração
  - Testes

- ### Integração

  - Integração introdução
  - Resumo da rede
  - Aplicação POSXML
  - Configurações
  - Carregando o aplicativo
  - Entendendo a comunicação

- ### Tutoriais

  - Configuração do terminal
  - Formato do pacote de dados
  - Resoluções de tela e impressão
  - Velocidade dos terminais
  - Configuração do teclado no Framework WALK
  - Interface gráfica para terminais Verix
  - Instalando o Framework a partir de outro terminal

- ### Instalando o chip GPRS

  - Terminais Nurit 8000
  - Terminais Ingenico i5100

- ### Ajuda

  - Perguntas Frequentes
  - Fornecedores de equipamentos e acessórios

# Instalando o Framework: Ingenico Telium 1

Este guia o conduzirá através do processo de instalação do Framework WALK em terminais Ingenico Telium dos modelos EFT930s e EFT930g

Este guia o conduzirá através do processo de instalação do Framework WALK em terminais Ingenico Telium 1 dos modelos EFT930s e EFT930g. Atente-se aos pré-requisitos e siga o processo de instalação com atenção.

## Pré-requisitos

1. Microsoft Windows XP: Service Pack 2 ou 3

2. Sistema Operacional na versão 8.0.2 ou mais recente: Consulte seu fornecedor caso o S.O. seja anterior a versão 8.0.2. Não sabe qual é a versão? Clique aqui

3. Pacote de instalação do Framework WALK: Baixe-o para versão T58 aqui ou para versão U44 aqui. Não sabe qual é a versão? Clique aqui

4. Pendrive comum: Preferencialmente formatado

5. Cabo de carga USB Fêmea/Mini A: Necessário para copiar os arquivos do pendrive para o terminal

## Instalação: Passo a passo

#### 1. Identificando a versão do seu sistema operacional

Reinicie o terminal (pressione os botões AMARELO e PONTO simultaneamente).

Se seu fornecedor for TefTi, seu terminal exibirá a mensagem T58 E931G.

    T58 E931G

Se seu fornecedor for Paytec, seu terminal exibirá a mensagem U44 E931G.

    U44 E931G

| Para outros fornecedores, por favor entre em contato.

Quando este exibir a mensagem T58 E931G ou U44 E931G, pressione rapidamente o botão F2. O seguinte menu será exibido:

    >>Download menu<<
    Diagnosis menu
    Delete menu
    Parameters menu

Pressione F1 para que seja impresso as informações sobre o terminal. Note que é necessário que o terminal possua uma bobina cheia e instalada.

No ticket impresso, procure pelas informações System Pack e Telium Pack, que para o S.O. 8.0.2 as versões devem ser:

System Pack

    Version: 10
    Patch  : 50

Telium Pack

    Version: 62
    Patch  : 04

Consulte seu fornecedor se seu terminal possuir o System Pack ou Telium Pack de versões anteriores (versões mais recentes funcionam normalmente).

#### 2. Limpando o terminal

Acesse o menu do S.O. (reinicie e pressione o botão F2 quando aparecer a mensagem T58 E931G ou U44 E931G) e selecione a opção Delete menu:

    Download menu
    Diagnosis menu
    >>Delete menu<<
    Parameters menu

Em seguida, selecione o menu Delete application:

    >>Delete application<<
    Delete library

A próxima tela exibi alguns programas instalados no terminal, onde M2OS refere-se ao Telium Manager (não deve ser excluído). Qualquer outro arquivo que seja listado deve ser apagado, selecionado o arquivo a ser excluído e pressionando o botão VERDE.

| NÃO exclua de forma alguma o conteúdo do menu Delete library ou o arquivo M2OS, ou o terminal pode ser danificado.

#### 3. Montando a carga no pendrive

Para montar a carga do Framework WALK no pendrive, siga o seguinte procedimento:

1. Conecte o pendrive no computador e formate-o

2. Após formatar o pendrive, acesse-o e crie um diretório chamado TELIUM (tudo maiúsculo), e dentro deste diretório crie um novo chamado WALK (tudo maiúsculo também)

3. Dentro do diretório WALK, coloque todos os arquivos do pacote de instalação do Framework WALK (baixado anteriormente), com exceção do arquivo historico.txt

#### 4. Instalando o Framework

Será necessário utilizar o cabo USB Fêmea/Mini A (branco). Segue abaixo uma ilustração:

| A maioria dos cabos Mini USB são do tipo B, mas para esta operação será necessário o tipo A

No terminal POS deve-se encaixar o cabo USB Fêmea/Mini A na entrada BRANCA (slave), e o pendrive deve ser encaixado na extremidade oposta, conforme pode ser observado abaixo:

Siga então o seguinte procedimento:

1. Reinicie o terminal e mantenha pressionado o botão F4. O terminal deverá exibir a mensagem USB MASS STORAGE

2. Aguarde alguns instantes (dependendo da capacidade e quantidade de arquivos no pendrive), e o terminal irá mostrar o diretório WALK no display

3. Selecione então o diretório WALK pressionando o botão VERDE

4. Aguarde a finalização do processo de carga, que irá reiniciar o terminal, e este deverá exibir a mensagem WAITING DOWNLOAD…

#### 5. Instalando a aplicação inicial

Siga este tutorial para finalizar a instalação do Framework WALK instalando a aplicação inicial, de forma que seja possível incluir a licença do Framework WALK para o terminal.

Próximo: Instalando a aplicação inicial →