- ### Entendendo a Plataforma

  - Framework WALK
  - POSXML
  - WALK Compiler
  - WALK Server

- ### Framework WALK

  - Instalação
  - Aplicação Inicial
  - Gerando Licenças

- ### POSXML

  - POSXML introdução
  - A estrutura do POSXML
  - Variáveis e Memória
  - Sistema de Arquivos
  - Configuração
  - Lista de Comandos

- ### WALK Compiler

  - WALK Compiler introdução
  - Utilizando o WALK Compiler
  - Aprendendo a Programar

- ### WALK Server

  - WALK Server integração
  - Instalação
  - Configuração
  - Testes

- ### Integração

  - Integração introdução
  - Resumo da rede
  - Aplicação POSXML
  - Configurações
  - Carregando o aplicativo
  - Entendendo a comunicação

- ### Tutoriais

  - Configuração do terminal
  - Formato do pacote de dados
  - Resoluções de tela e impressão
  - Velocidade dos terminais
  - Configuração do teclado no Framework WALK
  - Interface gráfica para terminais Verix
  - Instalando o Framework a partir de outro terminal

- ### Instalando o chip GPRS

  - Terminais Nurit 8000
  - Terminais Ingenico i5100

- ### Ajuda

  - Perguntas Frequentes
  - Fornecedores de equipamentos e acessórios

# Velocidade dos Terminais POS

Teste de velocidade de processamento dos terminais VeriFone VX, VeriFone Nurit e Ingenico

A equipe de desenvolvimento da Plataforma WALK preparou um teste de velocidade de processamento dos terminais VeriFone VX, VeriFone Nurit e Ingenico.

A aplicação desenvolvida para efetuar os testes é uma simples aplicação POSXML que exibe 53 quadros (frames) da animação com um intervalo de 50 mili-segundos entre cada exibição.

## 1º Lugar – Verifone VX

Processador: ARM9 200 MHZ (32 bit RISC)

Memória: 6MB (4MB de memória flash e 2MB de RAM)

Mais informações: VeriFone Vx 510 análise de terminal POS

Tempo de execução: 5 segundos

## 2º Lugar – Nurit

Processador: ARM7 80 MHZ (32 bit RISC)

Memória: 6MB (4MB de memória flash e 2MB de RAM)

Mais informações: VeriFone Nurit 8400 análise de terminal POS

Tempo de execução: 21 segundos

## 3º Lugar – Ingenico

Processador: 32-bit ARM, 60MHz

Memória: 6MB (4MB Flash, 2MB SRAM)

Tempo de execução: 27 segundos

## Prova final: Terminais lado a lado

Confira então a execução do teste de performance com os três terminais lado a lado:

Próximo: Configuração do teclado no Framework WALK →